
汕头市鮀滨职业技术学校电子显示屏询价邀请函

汕头市鮀滨职业技术学校现就定制电子显示屏实行项目公开询价采购，特邀请具备资格的供应商参加，具体内容及要求如下：
一、询价内容：详见附表1、附表2。
二、供货时间：自签订合同之日起15天内供货并完成安装、调试工作。
三、验收及付款方式：竣工后经试用及验收合格，凭销售发票及结算明细单经审批后转账支付全部货款。
四、报价截止时间：2012年04月23日上午11:00之前
五、报价地点：汕头市鮀滨职业技术学校总务处（即汕头市汕樟路35号校内）

六、报价文件的组成及要求：
（一）报价文件组成：
1、供应商营业执照及有关资料复印件（加盖公章）；

2、供应商授权证明，委托本项目负责人和注明联系电话；

3、供应商报价表，按附表1和附表2填写，并用信封密封（报价表及封口处都要盖公章）。
（二）报价文件要求：

1、填写报价表时应提供货物生产厂商、品牌、规格、型号、参数、性能等相关情况说明，以及售中、售后服务承诺（包括免费质保期承诺等）。
2、递交报价文件应同时提供电子显示屏采用材料（包括屏体及辅材等）的样品。
3、按单价固定，先预算后按实结算的原则，对本项目涉及的所有用料，要求在报价中按主材及其他辅材分列出来，如报价表行数不够，供应商可自行添加，对报价中没列出的项目，结算时一概不认。
4、所有标的物报价应包含税费等其它一切费用。
5、供应商在报价文件中所提供的资料均应是真实的，若有虚假，由其自行承担一切后果。
6、当出现报价大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。当出现总金额与按单价汇总金额不一致时，以总价为准，并调整单价使之一致。

七、成交原则：
    供应商在报价截止时间前将报价表送学校总务处，在纪检监察部门人员现场监督下开标，由学校采购小组进行综合评议确定成交供应商。中标供应商须在5天内与采购人签订合同，逾期不签合同者视为弃权，学校将选择第二中标人为成交人。

八、联系方式：
汕樟校区联系人：陈主        电话：0754-88524304

广厦校区联系人：吴主        电话：0754-88359542
汕头市鮀滨职业技术学校 

2012 年 04 月18日

附表1：《汕樟校区电子显示屏询价采购报价表》
	汕樟校区电子显示屏询价采购报价表

	序号
	项目名称
	产地
	规格尺寸
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	保修期限

	一
	主屏
	PH10户外单红色显示屏（防水）
	
	宽3.20m*高1.28m（详见附表3）
	4.096M2
	
	
	

	
	
	异步控制系统
	
	上海诣阔多功能分区卡
	1套
	
	
	

	
	
	边框(4*9CM)
	
	厚度0.8mm的304粤华不锈钢，要与屏体协调
	9米
	
	
	

	小计：（大写）￥  万  仟  佰  拾  元  角  分整。（小写）￥

	二
	辅材
	电线
	
	
	1米
	
	
	

	
	
	通讯线
	
	
	1米
	
	
	

	
	
	电源
	
	
	1个
	
	
	

	
	
	开关
	
	
	1个
	
	
	

	
	
	其他辅料
	
	
	1项
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小计：（大写）￥  万  仟  佰  拾  元  角  分整。（小写）￥

	总计：（大写）￥  万  仟  佰  拾  元  角  分整。（小写）￥


附表2：《广厦校区电子显示屏询价采购报价表》
	广厦校区电子显示屏询价采购报价表

	序号
	项目名称
	产地
	规格尺寸
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	保修期限

	一
	主屏
	PH10户外单红色显示屏（防水）
	
	宽3.52m*高1.44m（详见附表3）
	5.0688M2
	
	
	

	
	
	异步控制系统
	
	上海诣阔多功能分区卡
	1套
	
	
	

	
	
	边框(4*9CM)
	
	厚度0.8mm的304粤华不锈钢，要与屏体协调
	10米
	
	
	

	小计：（大写）￥  万  仟  佰  拾  元  角  分整。（小写）￥

	二
	辅材
	电线
	
	
	1米
	
	
	

	
	
	通讯线
	
	
	1米
	
	
	

	
	
	电源
	
	
	1个
	
	
	

	
	
	开关
	
	
	1个
	
	
	

	
	
	其他辅料
	
	
	1项
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小计：（大写）￥  万  仟  佰  拾  元  角  分整。（小写）￥

	总计：（大写）￥  万  仟  佰  拾  元  角  分整。（小写）￥


附表3：

汕头市鮀滨职业技术学校LED电子屏技术参数表

1、汕樟校区

PH10户外（防水）单红色显示屏技术参数明细

规格型号：PH10；LED显示屏尺寸
：宽3.20X高1.28(m)；LED显示屏像素点：128X80；像素点尺寸：10mm；像素点间距：10mm；像素组成：1R；像素点密度：10000点/m²；可显颜色：红色；扫描方式：1/4扫；箱体尺寸：640X800(mm)；亮度
≥4800cd/m²；可视角度：± 60 度；工作温度：-20℃～+80℃；工作电压：220V ±10%；最大功耗：250W/m²；显示速度：120帧 / 秒；运行寿命：10万小时以上；通讯方式：网络信号传输；无故障时间：10000小时；盲点率：万分之一。

2、广厦校区

PH10户外（防水）单红色显示屏技术参数明细

规格型号：PH10；LED显示屏尺寸
：宽3.52X高1.44(m)；LED显示屏像素点：128X80；像素点尺寸：10mm；像素点间距：10mm；像素组成：1R；像素点密度：10000点/m²；可显颜色：红色；扫描方式：1/4扫；箱体尺寸：640X800(mm)；亮度
≥4800cd/m²；可视角度：± 60 度；工作温度：-20℃～+80℃；工作电压：220V ±10%；最大功耗：250W/m²；显示速度：120帧 / 秒；运行寿命：10万小时以上；通讯方式：网络信号传输；无故障时间：10000小时；盲点率：万分之一。
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